Сведения о проведении специальной оценки условий труда в мае 2026 года

Дата утверждения Отчета – 01 июня 2026 года

Наименование организации: АО «Тульский завод резиновых технических изделий» 

Раздел IV. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Таблица 1
	
	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах
	Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)

	Наименование
	всего
	в том числе на которых проведена 
	Класс 1
	Класс 2
	Класс 3
	Класс 4

	
	
	специальная оценка условий труда
	
	
	3.1
	3.2
	3.3
	3.4
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Рабочие места (ед.)
	411
	21
	0
	18
	1
	2
	0
	0
	0

	Работники, занятые на рабочих местах (чел.)
	466
	34
	0
	31
	1
	2
	0
	0
	0

	из них женщин
	248
	16
	0
	15
	1
	0
	0
	0
	0

	из них лиц в возрасте до 18 лет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	из них инвалидов
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 2
	Индивидуальный номер рабочего места
	Профессия / должность / специальность работника
	Классы (подклассы) условий труда
	Итоговый класс (подкласс) условий труда
	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ
	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)
	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)
	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)
	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)
	Лечебно-профилактическое питание  (да/нет)
	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)

	
	
	Химический
	Биологический
	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
	Шум
	Инфразвук
	Ультразвук воздушный
	Вибрация общая
	Вибрация локальная
	Неионизирующие излучения
	Ионизирующие излучения
	Параметры микроклимата
	Параметры световой среды
	Тяжесть трудового процесса
	Напряженность трудового процесса
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	ОРиКС

	471
	Начальник отдела
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	1
	2
	-
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	 Цех № 4 / Руководство

	472
	Нарядчик
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	1
	2
	-
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Энергоучасток / Руководство

	297
	Начальник участка
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	1
	1
	2
	-
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	298
	Старший мастер (объек ГГТНРФ)
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	1
	1
	2
	-
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	299
	Старший мастер (по водообороту)
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	1
	1
	2
	-
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Энергоучасток / Водоснабжение и канализация

	300А, 301А(300А), 302А(300А)
	Слесарь-сантехник (по очистке канализации)
	2
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	2
	-
	2
	1
	2
	-
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Энергоучасток / Водооборот

	303
	Аппаратчик химводоочистки (хлораторная установка)
	3.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	1
	1
	3.1
	-
	да
	нет
	нет
	да
	нет
	нет

	304А, 473А(304А)
	Машинист насосных установок (питьевой и технической воды)
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	2
	2
	-
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Энергоучасток / Котельная

	305
	Слесарь по ремонту оборудования котельной и пылеприготовительных цехов (с обслуживанием газового хозяйства)
	2
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	2
	-
	2
	1
	2
	-
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	306
	Слесарь-сантехник
	2
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	2
	-
	2
	1
	2
	-
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	307А, 308А(307А), 449А(307А)
	Оператор котельной
	2
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	1
	2
	-
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Энергоучасток / Ремонт оборудования

	309А, 408А(309А), 450А(309А)
	Слесарь по ремонту оборудования котельной и пылеприготовительных цехов
	2
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	2
	-
	2
	1
	2
	-
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	310А, 311А(310А)
	Электрогазосварщик
	2
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	2
	-
	3.2
	1
	3.2
	-
	да
	да
	нет
	нет
	нет
	да


Дата составления: 28.05.2026
Наименование организации:  АО «Тульский завод резиновых технических изделий»  
Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
	Наименование структурного подразделения, рабочего места
	Наименование мероприятия 
	Цель   
мероприятия
	Срок выполнения
	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия
	Отметка о выполнении

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Энергоучасток,
Водооборот,
303,Аппаратчик химводоочистки (хлораторная установка)
	Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений.
	Снижение вредного воздействия химического фактора
	
	
	

	Энергоучасток,
Ремонт оборудования,
310A,Электрогазосварщик
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.
	Снижение вредного воздействия тяжести
	
	
	

	Энергоучасток,
Ремонт оборудования,
311A,Электрогазосварщик
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.
	Снижение вредного воздействия тяжести
	
	
	


Дата составления: 28.05.2026
Сведения о проведении специальной оценки условий труда в июне-августе 2026 года

Дата утверждения Отчета – 03 августа 2026 года

Наименование организации: АО «Тульский завод резиновых технических изделий» 

Раздел IV. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Таблица 1
	
	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах
	Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)

	Наименование
	всего
	в том числе на которых проведена 
	Класс 1
	Класс 2
	Класс 3
	Класс 4

	
	
	специальная оценка условий труда
	
	
	3.1
	3.2
	3.3
	3.4
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Рабочие места (ед.)
	59
	59
	0
	0
	0
	6
	53
	0
	0

	Работники, занятые на рабочих местах (чел.)
	59
	59
	0
	0
	0
	6
	53
	0
	0

	из них женщин
	16
	16
	0
	0
	0
	2
	14
	0
	0

	из них лиц в возрасте до 18 лет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	из них инвалидов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 2
	Индивидуальный номер рабочего места
	Профессия / должность / специальность работника
	Классы (подклассы) условий труда
	Итоговый класс (подкласс) условий труда
	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ
	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)
	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)
	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)
	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)
	Лечебно-профилактическое питание  (да/нет)
	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)

	
	
	Химический
	Биологический
	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
	Шум
	Инфразвук
	Ультразвук воздушный
	Вибрация общая
	Вибрация локальная
	Неионизирующие излучения
	Ионизирующие излучения
	Параметры микроклимата
	Параметры световой среды
	Тяжесть трудового процесса
	Напряженность трудового процесса
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Цех 1 / Руководство

	315
	Начальник цеха
	3.2
	-
	2
	3.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	2
	2
	1
	3.2
	-
	да
	да
	нет
	да
	нет
	да

	316
	Начальник технологического бюро цеха
	3.2
	-
	3.1
	3.2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	2
	2
	1
	3.3
	-
	да
	да
	да
	да
	нет
	да

	468
	Начальник участка
	3.2
	-
	2
	3.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	1
	3.2
	-
	да
	да
	нет
	да
	нет
	да

	317А, 318А(317А)
	Мастер производственного участка
	3.2
	-
	3.1
	3.2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	2
	2
	1
	3.3
	-
	да
	да
	да
	да
	нет
	да

	319
	Механик
	3.2
	-
	3.1
	3.2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	2
	2
	1
	3.3
	-
	да
	да
	да
	да
	нет
	да

	320
	Энергетик
	3.2
	-
	3.1
	3.2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	2
	2
	1
	3.3
	-
	да
	да
	да
	да
	нет
	да

	321
	Инженер по подготовке производства
	3.2
	-
	3.1
	3.2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	2
	2
	1
	3.3
	-
	да
	да
	да
	да
	нет
	нет

	322
	Инженер-технолог
	3.2
	-
	3.1
	3.2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	2
	2
	1
	3.3
	-
	да
	да
	да
	да
	нет
	да

	411
	Инженер-технолог
	3.2
	-
	3.1
	3.2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	2
	2
	1
	3.3
	-
	да
	да
	да
	да
	нет
	да

	323
	Экономист-нормировщик
	3.2
	-
	2
	3.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	2
	2
	1
	3.2
	-
	да
	да
	нет
	да
	нет
	нет

	Цех 1 / Механо-энергетическая группа

	324А, 325А(324А), 326А(324А), 327А(324А)
	Слесарь-ремонтник
	3.2
	-
	3.1
	3.2
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	2
	-
	2
	1
	3.3
	-
	да
	да
	да
	да
	нет
	да

	328
	Слесарь-сантехник
	3.2
	-
	3.1
	3.2
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	2
	-
	2
	1
	3.3
	-
	да
	да
	да
	да
	нет
	да

	473
	Слесарь-сантехник
	3.2
	-
	3.1
	3.2
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	2
	-
	2
	1
	3.3
	-
	да
	да
	да
	да
	нет
	да

	329А, 330А(329А), 331А(329А)
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
	3.2
	-
	3.1
	3.2
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	2
	-
	2
	1
	3.3
	-
	да
	да
	да
	да
	нет
	да

	Цех 1 / Участок переработки отходов

	332А, 333А(332А)
	Дробильщик
	3.2
	-
	3.1
	3.2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	3.1
	1
	3.3
	-
	да
	да
	да
	да
	нет
	да

	Цех 1 / Участок приготовления клеев

	469А, 470А(469А)
	Аппаратчик приготовления резиновых клеев и покрытий
	3.2
	-
	2
	3.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	3.1
	1
	3.2
	-
	да
	да
	нет
	да
	нет
	да

	Цех 1 / Участок приготовления резиновых смесей

	334А, 335А(334А), 334-1А(334А), 334-2А(334А), 335-1А(334А), 335-2А(334А)
	Вальцовщик резиновых смесей
	3.2
	-
	3.1
	3.2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	3.3
	2
	3.3
	-
	да
	да
	да
	да
	нет
	да

	336А, 337А(336А), 336-1А(336А), 336-2А(336А), 337-1А(336А), 337-2А(336А)
	Вальцовщик резиновых смесей
	3.2
	-
	3.1
	3.2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	3.3
	2
	3.3
	-
	да
	да
	да
	да
	нет
	да

	338
	Вальцовщик резиновых смесей
	3.2
	-
	3.1
	3.2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	3.3
	2
	3.3
	-
	да
	да
	да
	да
	нет
	да

	339А, 339-1А(339А), 339-2А(339А)
	Машинист резиносмесителя
	3.2
	-
	3.1
	3.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	3.3
	2
	3.3
	-
	да
	да
	да
	да
	нет
	да

	340
	Машинист резиносмесителя
	3.2
	-
	3.1
	3.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	3.3
	2
	3.3
	-
	да
	да
	да
	да
	нет
	да

	341А, 342А(341А)
	Машинист стрейнера
	3.2
	-
	3.1
	3.2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	3.1
	2
	3.3
	-
	да
	да
	да
	да
	нет
	да

	343
	Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок
	3.2
	-
	3.3
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	3.2
	1
	3.3
	-
	да
	да
	да
	да
	нет
	да

	344
	Оператор подачи технического углерода
	3.2
	-
	3.3
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	3.2
	1
	3.3
	-
	да
	да
	да
	да
	нет
	да

	345А, 346А(345А), 347А(345А), 348А(345А), 474А(345А)
	Просеивальщик
	3.2
	-
	3.3
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	3.2
	1
	3.3
	-
	да
	да
	да
	да
	нет
	да

	349А, 350А(349А)
	Составитель навесок ингредиентов
	3.2
	-
	3.3
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	3.2
	1
	3.3
	-
	да
	да
	да
	да
	нет
	да

	351
	Холодильщик резиновых смесей
	3.2
	-
	3.1
	3.2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	3.2
	2
	3.3
	-
	да
	да
	да
	да
	нет
	да

	352А, 353А(352А)
	Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции
	3.2
	-
	3.1
	3.2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	3.1
	2
	1
	3.3
	-
	да
	да
	да
	да
	нет
	да

	354
	Распределитель работ
	3.2
	-
	2
	3.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	3.1
	2
	1
	3.2
	-
	да
	да
	нет
	да
	нет
	нет

	355
	Транспортировщик (с выполнением обязанностей резчика эластомеров и резин) (автопогрузчик)
	3.2
	-
	3.1
	3.2
	-
	-
	2
	2
	-
	-
	1
	-
	3.2
	2
	3.3
	-
	да
	да
	да
	да
	нет
	да

	356А, 356-1А(356А)
	Транспортировщик (с выполнением обязанностей резчика эластомеров и резин) (электропогрузчик)
	3.2
	-
	3.1
	3.2
	-
	-
	2
	2
	-
	-
	1
	-
	3.2
	2
	3.3
	-
	да
	да
	да
	да
	нет
	да


Дата составления: 22.07.2026
Наименование организации:  АО «Тульский завод резиновых технических изделий»  
Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
	Наименование структурного подразделения, рабочего места
	Наименование мероприятия 
	Цель   
мероприятия
	Срок выполнения
	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия
	Отметка о выполнении

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Цех 1,
Руководство,
315,Начальник цеха
	Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений.
	Снижение вредного воздействия химического фактора
	
	
	

	Цех 1,
Руководство,
315,Начальник цеха
	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).
	Снижение вредного воздействия шума
	
	
	

	Цех 1,
Руководство,
316,Начальник технологического бюро цеха
	Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений.
	Снижение вредного воздействия химического фактора
	
	
	

	Цех 1,
Руководство,
316,Начальник технологического бюро цеха
	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
	Cнижение запыленности
	
	
	

	Цех 1,
Руководство,
316,Начальник технологического бюро цеха
	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).
	Снижение вредного воздействия шума
	
	
	

	Цех 1,
Руководство,
468,Начальник участка
	Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений.
	Снижение вредного воздействия химического фактора
	
	
	

	Цех 1,
Руководство,
468,Начальник участка
	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).
	Снижение вредного воздействия шума
	
	
	

	Цех 1,
Руководство,
317A (318А),Мастер производственного участка
	Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений.
	Снижение вредного воздействия химического фактора
	
	
	

	Цех 1,
Руководство,
317A (318А),Мастер производственного участка
	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
	Cнижение запыленности
	
	
	

	Цех 1,
Руководство,
317A (318А),Мастер производственного участка
	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).
	Снижение вредного воздействия шума
	
	
	

	Цех 1,
Руководство,
319,Механик
	Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений.
	Снижение вредного воздействия химического фактора
	
	
	

	Цех 1,
Руководство,
319,Механик
	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
	Cнижение запыленности
	
	
	

	Цех 1,
Руководство,
319,Механик
	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).
	Снижение вредного воздействия шума
	
	
	

	Цех 1,
Руководство,
320,Энергетик
	Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений.
	Снижение вредного воздействия химического фактора
	
	
	

	Цех 1,
Руководство,
320,Энергетик
	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
	Cнижение запыленности
	
	
	

	Цех 1,
Руководство,
320,Энергетик
	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).
	Снижение вредного воздействия шума
	
	
	

	Цех 1,
Руководство,
321,Инженер по подготовке производства
	Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений.
	Снижение вредного воздействия химического фактора
	
	
	

	Цех 1,
Руководство,
321,Инженер по подготовке производства
	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
	Cнижение запыленности
	
	
	

	Цех 1,
Руководство,
321,Инженер по подготовке производства
	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).
	Снижение вредного воздействия шума
	
	
	

	Цех 1,
Руководство,
322,Инженер-технолог
	Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений.
	Снижение вредного воздействия химического фактора
	
	
	

	Цех 1,
Руководство,
322,Инженер-технолог
	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
	Cнижение запыленности
	
	
	

	Цех 1,
Руководство,
322,Инженер-технолог
	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).
	Снижение вредного воздействия шума
	
	
	

	Цех 1,
Руководство,
411,Инженер-технолог
	Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений.
	Снижение вредного воздействия химического фактора
	
	
	

	Цех 1,
Руководство,
411,Инженер-технолог
	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
	Cнижение запыленности
	
	
	

	Цех 1,
Руководство,
411,Инженер-технолог
	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).
	Снижение вредного воздействия шума
	
	
	

	Цех 1,
Руководство,
323,Экономист-нормировщик
	Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений.
	Снижение вредного воздействия химического фактора
	
	
	

	Цех 1,
Руководство,
323,Экономист-нормировщик
	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).
	Снижение вредного воздействия шума
	
	
	

	Цех 1,
Механо-энергетическая группа,
324A, 325А, 326А, 327А,Слесарь-ремонтник
	Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений.
	Снижение вредного воздействия химического фактора
	
	
	

	Цех 1,
Механо-энергетическая группа,
324A, 325А, 326А, 327А,Слесарь-ремонтник
	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
	Cнижение запыленности
	
	
	

	Цех 1,
Механо-энергетическая группа,
324A, 325А, 326А, 327А,Слесарь-ремонтник
	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).
	Снижение вредного воздействия шума
	
	
	

	Цех 1,
Механо-энергетическая группа,
328,Слесарь-сантехник
	Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений.
	Снижение вредного воздействия химического фактора
	
	
	

	Цех 1,
Механо-энергетическая группа,
328,Слесарь-сантехник
	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
	Cнижение запыленности
	
	
	

	Цех 1,
Механо-энергетическая группа,
328,Слесарь-сантехник
	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).
	Снижение вредного воздействия шума
	
	
	

	Цех 1,
Механо-энергетическая группа,
473,Слесарь-сантехник
	Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений.
	Снижение вредного воздействия химического фактора
	
	
	

	Цех 1,
Механо-энергетическая группа,
473,Слесарь-сантехник
	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
	Cнижение запыленности
	
	
	

	Цех 1,
Механо-энергетическая группа,
473,Слесарь-сантехник
	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).
	Снижение вредного воздействия шума
	
	
	

	Цех 1,
Механо-энергетическая группа,
329A,330А, 331А, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
	Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений.
	Снижение вредного воздействия химического фактора
	
	
	

	Цех 1,
Механо-энергетическая группа,
329A,330А, 331А, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
	Cнижение запыленности
	
	
	

	Цех 1,
Механо-энергетическая группа,
329A,330А, 331А, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).
	Снижение вредного воздействия шума
	
	
	

	Цех 1,
Участок переработки отходов,
332A,333А, Дробильщик
	Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений.
	Снижение вредного воздействия химического фактора
	
	
	

	Цех 1,
Участок переработки отходов,
332A,333А, Дробильщик
	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
	Cнижение запыленности
	
	
	

	Цех 1,
Участок переработки отходов,
332A,333А, Дробильщик
	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).
	Снижение вредного воздействия шума
	
	
	

	Цех 1,
Участок переработки отходов,
332A,333А, Дробильщик
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. 
	Снижение вредного воздействия тяжести
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления клеев,
469A, 470А, Аппаратчик приготовления резиновых клеев и покрытий
	Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений.
	Снижение вредного воздействия химического фактора
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления клеев,
469A, 470А, Аппаратчик приготовления резиновых клеев и покрытий
	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).
	Снижение вредного воздействия шума
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления клеев,
469A, 470А, Аппаратчик приготовления резиновых клеев и покрытий
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. 
	Снижение вредного воздействия тяжести
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
334A, 334-1А, 334-2А, 335А, 335-1А, 335-2А, Вальцовщик резиновых смесей
	Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений.
	Снижение вредного воздействия химического фактора
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
334A, 334-1А, 334-2А, 335А, 335-1А, 335-2А, Вальцовщик резиновых смесей
	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
	Cнижение запыленности
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
334A, 334-1А, 334-2А, 335А, 335-1А, 335-2А, Вальцовщик резиновых смесей
	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).
	Снижение вредного воздействия шума
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
334A, 334-1А, 334-2А, 335А, 335-1А, 335-2А, Вальцовщик резиновых смесей
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. 
	Снижение вредного воздействия тяжести
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
336A, 336-1А, 336-2А, 337А, 337-1А, 337-2А, Вальцовщик резиновых смесей
	Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений.
	Снижение вредного воздействия химического фактора
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
336A, 336-1А, 336-2А, 337А, 337-1А, 337-2А, Вальцовщик резиновых смесей
	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
	Cнижение запыленности
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
336A, 336-1А, 336-2А, 337А, 337-1А, 337-2А, Вальцовщик резиновых смесей
	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).
	Снижение вредного воздействия шума
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
336A, 336-1А, 336-2А, 337А, 337-1А, 337-2А, Вальцовщик резиновых смесей
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. 
	Снижение вредного воздействия тяжести
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
338,Вальцовщик резиновых смесей
	Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений.
	Снижение вредного воздействия химического фактора
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
338,Вальцовщик резиновых смесей
	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
	Cнижение запыленности
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
338,Вальцовщик резиновых смесей
	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).
	Снижение вредного воздействия шума
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
338,Вальцовщик резиновых смесей
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. 
	Снижение вредного воздействия тяжести
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
339A, 339-1А, 339-2А, Машинист резиносмесителя
	Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений.
	Снижение вредного воздействия химического фактора
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
339A, 339-1А, 339-2А, Машинист резиносмесителя
	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
	Cнижение запыленности
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
339A, 339-1А, 339-2А, Машинист резиносмесителя
	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).
	Снижение вредного воздействия шума
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
339A, 339-1А, 339-2А, Машинист резиносмесителя
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. 
	Снижение вредного воздействия тяжести
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
340,Машинист резиносмесителя
	Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений.
	Снижение вредного воздействия химического фактора
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
340,Машинист резиносмесителя
	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
	Cнижение запыленности
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
340,Машинист резиносмесителя
	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).
	Снижение вредного воздействия шума
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
340,Машинист резиносмесителя
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. 
	Снижение вредного воздействия тяжести
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
341A, 342А, Машинист стрейнера
	Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений.
	Снижение вредного воздействия химического фактора
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
341A, 342А, Машинист стрейнера
	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
	Cнижение запыленности
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
341A, 342А, Машинист стрейнера
	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).
	Снижение вредного воздействия шума
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
341A, 342А, Машинист стрейнера
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. 
	Снижение вредного воздействия тяжести
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
343,Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок
	Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений.
	Снижение вредного воздействия химического фактора
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
343,Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок
	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
	Cнижение запыленности
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
343,Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня
	Снижение вредного воздействия тяжести
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
344,Оператор подачи технического углерода
	Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений.
	Снижение вредного воздействия химического фактора
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
344,Оператор подачи технического углерода
	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
	Cнижение запыленности
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
344,Оператор подачи технического углерода
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. 
	Снижение вредного воздействия тяжести
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
345A, 346А, 347А, 348А, 474А, Просеивальщик
	Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений.
	Снижение вредного воздействия химического фактора
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
345A, 346А, 347А, 348А, 474А, Просеивальщик
	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
	Cнижение запыленности
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
345A, 346А, 347А, 348А, 474А, Просеивальщик
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. 
	Снижение вредного воздействия тяжести
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
349A, 350А, Составитель навесок ингредиентов
	Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений.
	Снижение вредного воздействия химического фактора
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
349A, 350А, Составитель навесок ингредиентов
	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
	Cнижение запыленности
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
349A, 350А, Составитель навесок ингредиентов
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. 
	Снижение вредного воздействия тяжести
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
351,Холодильщик резиновых смесей
	Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений.
	Снижение вредного воздействия химического фактора
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
351,Холодильщик резиновых смесей
	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
	Cнижение запыленности
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
351,Холодильщик резиновых смесей
	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).
	Снижение вредного воздействия шума
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
351,Холодильщик резиновых смесей
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. 
	Снижение вредного воздействия тяжести
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
352A, 353А, Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции
	Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений.
	Снижение вредного воздействия химического фактора
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
352A, 353А, Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции
	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).
	Снижение вредного воздействия шума
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
352A, 353А, Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции
	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
	Cнижение запыленности
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
354,Распределитель работ
	Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений.
	Снижение вредного воздействия химического фактора
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
354,Распределитель работ
	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).
	Снижение вредного воздействия шума
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
355,Транспортировщик (с выполнением обязанностей резчика эластомеров и резин) (автопогрузчик)
	Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений.
	Снижение вредного воздействия химического фактора
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
355,Транспортировщик (с выполнением обязанностей резчика эластомеров и резин) (автопогрузчик)
	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
	Cнижение запыленности
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
355,Транспортировщик (с выполнением обязанностей резчика эластомеров и резин) (автопогрузчик)
	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).
	Снижение вредного воздействия шума
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
355,Транспортировщик (с выполнением обязанностей резчика эластомеров и резин) (автопогрузчик)
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. 
	Снижение вредного воздействия тяжести
	
	
	

	Цех 1,
Участок приготовления резиновых смесей,
356A, 356-1А, Транспортировщик (с выполнением обязанностей резчика эластомеров и резин) (электропогрузчик)
	Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений.
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	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).
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356A, 356-1А, Транспортировщик (с выполнением обязанностей резчика эластомеров и резин) (электропогрузчик)
	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).
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356A, 356-1А, Транспортировщик (с выполнением обязанностей резчика эластомеров и резин) (электропогрузчик)
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. 
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